稳压系统要求：1，稳压范围：0-3bar，所有不锈钢材料外部BA，内部EP；2，流量计为双级流量控制，流量控制范围0-1L，转子流量计为防腐型，质量流量计精度不小于1%；3，各组件连接管路为1/8BA级不锈钢管；各组件进出口需带转接头；4，减压阀进口压力不低于20Mpa，需带双表，带安全阀，内置5um过滤器；5，钢瓶密封球头密封面积不低于30%，材质需为SS316不锈钢，球头出口为1/4光管，球头密封螺帽需为W21.8和G5/8两种制式各一；5，1 ml进样针一套，6，1/4英寸管路需为防腐兴PFA材质2m，壁厚均匀度不大于1%，耐压不低于17.4bar@ATM