便携采样系统要求：

1. 采样组件需要重量轻，体积小便于携带；
2. 质量流量控制范围0~2L，质量流量计精度不小于1%；
3. 减压阀进口压力不低于20Mpa，需带双表，带安全阀，内置5um过滤器，进出口1/4”卡套连接。