天平采购技术参数要求

1. 最大称量值：大于30000g
2. 可读性：0.1g
3. 重复性：0.1g
4. 线性误差：0.3g
5. IP防护等级：IP54 in use
6. 秤盘尺寸（L\*W）: 351\*245mm
7. 内部校准功能
8. 采用单模块传感器（MonoBloc），具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保准确的称量结果
9. 清晰的高对比显示屏（HCD），轻松读取称量结果
10. 全金属机架，具有良好的抗过载保护性能
11. 内置RS232和USB通讯接口
12. 菜单保护功能，避免天平设置被更改
13. 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能
14. 动态温度补偿、实时修正环境温度波动对称重结果的影响