**紫外辐射照度计主要技术指标**

1、型号规格：SUV-6T

2、主要技术指标：

（1）340 nm，峰值波长λp=340 nm±3 nm，带宽≤15 nm。

（2）420 nm，峰值波长λp=420 nm±3 nm，带宽≤15 nm。

（3）零值误差应不超过±1 %（FS），相邻量程间的换档误差不超过±1 %，相对示值误差不超过±5 %。