非车载充电机协议一致性测试仪

1. 工作电源：内部电池组12.6V/3A

2. 通讯速率：CAN总线默认250kbps

3. 模拟电池电压输出：输出电压420VDC，+/-1%，输出电流 <0.1ADC