耐压测试仪主要技术指标：

1、 测量范围：交直流(0~10)kV

2、 测量准确度：不低于5级

3、 电流：≥100mA

4、 控制方式：程控