**紫外光分布水平旋转台及控制电路主要指标**

1. 灯具工作转台可绕垂直轴（水平转动）转动，转动范围±180°；
2. 定位精度：角度0.1°；
3. 数量：一个。