**紫外光分布垂直旋转台主要指标**

1. 灯具工作转台可垂直转动，转动范围±180°；
2. 定位精度：角度0.1°；
3. 可测试的最大光源直径为390mm；
4. 数量：一个。