**精密十进位大电容箱**

**1、测量范围：1μF～1110μF**

**2、允许误差: ±0.05%**

**3、零位电容量: ＜0.00005pF**

**4、最高使用电压: ≤40V**

**5、输出方式:三端/四端对方式输出**