视频会议系统主要参数要求：

1. 分辨率不低于1080P ；

2. 一体式高清硬件视频终端，至少1xVGA输入、1x内置摄像机输入、1x内置麦克风输入、1x音频输入，1xVGA输出、1xHDMI输出、1x音频输出、一体化结构设计，集成编解码器，麦克风，摄像头等；

3. 使用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统；

4. 支持ITUT H.323通讯协议，支持IETF SIP协议并遵从RFC3261规范。

其他要求：

1.接入厦门市市场监督管理局视频会议系统；

2.安装调试（包括线路、网络布设等）；

3.配合会议前联调，提供保障和技术支持，不少于3年。