**风速仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 |
| 尘埃粒子计数器 | HH3016 | 1 | 1、0.3μm~25.0μm检测范围；2、0.1CFM(2.83L/min)流量；3、浓度示值误差≤20%。 |