**自准直仪专用反射镜技术指标**

* 反射面口径45mm
* 反射镜材质为玻璃
* 面型优于1/20 λ
* 反射层银材质
* 磁性吸附底座
* 近红外波段反射率优于95%
* 用于双轴测量
* 测量范围1800秒
* 最佳精度可达0.2秒
* 角度分辨率0.001秒
* 工作距离不大于20m
* 尺寸 70mm\*70mm\*100mm
* 镜面中心高度67mm
* 重量约630g